附件1：

	驿站物品收纳柜规格和技术参数

	序号
	物资名称
	单位
	数量
	规格参数
	技术参数

	1
	物品收纳柜
	台
	100
	1.整体尺寸： 宽 800mm × 高 1100mm × 深 500mm                            2.占地面积/柜体面积： 0.88 ㎡  
3.铝矿玻璃门面积： 0.8 ㎡
	1.主板材： 实木多层板。优先选用全桉木芯或纯芯板。
2.环保等级：必须达到国家最高标准 ENF级
3.板材厚度： 柜体板净厚度 17.5mm（厚度公差 ≤±0.15mm），背板厚度 9mm。
4.封边工艺： 采用 PUR 封边胶
5.五金配件： 二段力或三段力阻尼铰链（支持 45°–75° 区间自由悬停）、1.0mm–1.2mm 加厚冷轧钢、开合寿命 ≥5万次、通过 48小时中性盐雾测试（≥8级）防锈标准。
6.门框材质： 铝矿（铝合金）框，要求铝框宽度 18mm，壁厚 1.6mm。
7.玻璃材质： 采用厚度为 5mm 的钢化玻璃。
8.下裙围： 采用 1mm厚不锈钢 包边处理。



 

[bookmark: _Toc466024587][bookmark: _Toc445554786]附件2：
响应报价表
 货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	福彩公益驿站物品收纳柜采购项目

	2
	响应报价
	
小写：________________________
大写：________________________
小数点后保留两位小数；

	3
	授权代理人联系方式
	联系人：     
联系电话（手机）：
电子邮箱：

	4
	其他说明（如有）
	


供应商：                       （单位盖章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

     年   月   日
附件3：
柜台参考图
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